**Додаток № 7 до Оголошення**

**Таблиця відповідності товару технічним вимогам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Запропонований варіант** | **Вказати посилання на сторінку з технічної документації (інструкції)** |
| **Тип апарата** | Монохромний лазерний багатофункціональний пристрій |  |  |
| **Функціонал** | Друк, копіювання, сканування |  |  |
| **Наявність кольорового сенсорного дисплею** | Так, обов’язково  Діагональ не менше ніж 5 дюймів, україномовне меню |  |  |
| **Формат друку** | А4, А5, А6 |  |  |
| **Швидкість друку** | Не менше ніж 40 сторінок за хвилину формату А4 |  |  |
| **Швидкість двостороннього друку** | Не менше ніж 33 сторінок за хвилину формату А4 |  |  |
| **Дуплекс** | Автоматичний двосторонній друк (дуплекс) |  |  |
| **Роздільна здатність друку** | Не менше ніж 1200х1200 точок на дюйм |  |  |
| **Роздільна здатність сканування** | Не менше ніж 2400х2400 точок на дюйм |  |  |
| **Мова опису сторінки** | PCL 6, Adobe PostScript Level 3 |  |  |
| **ОЗП** | Не менше ніж 1 Гб |  |  |
| **Час виходу першої копії** | Не більше 6,6 секунд |  |  |
| **Подача паперу** | Загальна ємність внутрішніх лотків подачі паперу не менше 250 аркушів А4 80 г/м2;  Ємність автоподовача - не менше ніж 50 аркушів А4 80 г/м2; |  |  |
| **Тип паперу** | А4, А5, А6 щільністю 60–199 г/м2 |  |  |
| **Сканування** | Швидкість двостороннього сканування А4: не менше ніж 100 зобр/хв. (чб режим при 300 DPI) та не менше ніж 80 зобр/хв.(кольор. режим при 300 DPI) |  |  |
| **Інтерфейс** | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n), USB |  |  |
| **Не роздільні витратні матеріали (тонер-картридж -барабан і ємність з тонером в одному корпусі)** | Обов’язково |  |  |
| **Витратні матеріали** | Оригінальний картридж: від виробника запропонованого БФП з обсягом друку не менш ніж 10500 аркушів (5% покриття, А4) у комплекті. |  |  |
| **Програмне забеспечення(україномовне меню)** | Функціонал програмного забезпечення:  Авторизація користувача на пристрої за допомогою пін-коду/картки/логіну-паролю;  Збір статистичних даних у режимі реального часу по користувачу/відділу/групі відділів по кількості і вартості зроблених робот; |  |  |
| **Гарантійний термін** | Не менше 12 місяців. |  |  |
| **Гарантійні зобов’язання** | Строк гарантійного обслуговування повинен складати не менше 12 місяців. |  |  |
| **Строк поставки товару** | Не пізніше 22 грудня 2023 року. |  |  |
| **Місце поставки** | с. Велика Олександрівка, Бориспільського р-ну, Київської області, вул. Бориспільська 9, склад. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |