**Додаток № 7 до Оголошення**

**Таблиця відповідності товару технічним вимогам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Запропонований варіант** | **Вказати посилання на сторінку з технічної документації (інструкції)** |
| **Формфактор Газоаналізатора Dragger Alcotest 6820 (або еквівалент), в комплекті з мобільним термопринтером Dräger Mobile Printer (або еквівалент** | **Газоаналізатор Dragger Alcotest 6820 (або еквівалент), в комплекті з мобільним термопринтером Dräger Mobile Printer (або еквівалент** |  |  |
| Датчик типу: | Електрохімічний  |  |  |
| Тип відображення | Графічний дисплей з відображенням цифрових значень та повідомлень |  |  |
| Вимірюваний діапазон: | 0,00–5,00 ‰ (проміле) |  |  |
| Дискретність результатів | 0,01 ‰ (проміле) |  |  |
| Границі допустимої похибки в робочих умовах | абсолютна похибка (Δ): ± 0,04 ‰ – у діапазоні від 0 до 0,4 ‰; відносна похибка (δ): ± 10 % – у діапазоні понад 0,4 ‰; |  |  |
| Режими відбору проб | автоматичний, пасивний |  |  |
| Час виходу на режим готовності | не більш ніж 2 секунди після включення |  |  |
| Повна версія меню українською мовою | Так |  |  |
| Електроживлення приладу | не гірше ніж 2 лужні батареї 1.5 В (типів Mignon, LR6, АА) або 2 акумулятори 1,2 В (типів Mignon, LR6, АА) з можливістю здійснити на одному заряді орієнтовно 1500 тестів |  |  |
| Очікуваний середній час експлуатації сенсора | не менш ніж 5 років |  |  |
| Діапазон робочих температур  | не гірше ніж від -5 до +50° С |  |  |
| Можливість вимірювання внутрішньої температури приладу, її зберігання у пам`яті та роздруківки у протоколі. Автоматичне повідомлення при перевищенні допустимих меж діапазону робочих температур | Так |  |  |
| Температура при зберіганні | не гірше ніж від -40 до +70°С. |  |  |
| Вбудована пам'ять: | є (не менш ніж 2000 останніх результатів) |  |  |
| Зв'язок з комп’ютером | Так (будь-який з USB, RS-232) |  |  |
| Підключення до принтера | Так (інтерфейс бездротовий, захищений, будь-який з: оптичний, інфрачервоний) |  |  |
| Розміри (ДхВхШ) /вага | не більше ніж 65 мм х 147 мм х 39 мм / не більше ніж 260 г |  |  |
| Ступінь захисту | не нижче, ніж IP54 (пилозахищений, захист від бризок) |  |  |
| Контроль спроб «ошукати» прилад: | Так |  |  |
| Інтервал між операціями «Сервісне технічне обслуговування», «Градуювання» | 12 місяців |  |  |
| Гарантійний термін на газоаналізатор | не менше 30 місяців |  |  |
| Комплектація | Газоаналізатор Dragger Alcotest 6820 (або еквівалент), в комплекті з термопринтером Dräger Mobile Printer (або еквівалент) |  |  |
| Тип принтера | Термопринтер |  |  |
| Електроживлення принтера | не гірше ніж 4 лужні батареї 1.5 В (типів Mignon, LR6, АА) або 4 акумулятори 1,2 В (типів Mignon, LR6, АА) |  |  |
| Діапазон робочих температур принтера | не гірше ніж від -5 до +50°С |  |  |
| Температура при зберіганні принтера | не гірше ніж від -20 до +50°С, короткочасно (4 години) від -40 до +70°С |  |  |
| Відповідає стандарту ДСТУ EN 15964 «Прилади неоднаразового використання для виявляння алкоголю у видихуваному повітрі. Вимоги та методи випробування (EN 15964:2011, IDT)» | Так |  |  |
| Відповідає Технічному регламенту щодо медичних виробів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 | Так |  |  |
| Відповідає Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №94 від 13.01.2016 | Так |  |  |
| **Строк поставки товару** | Не пізніше 25 грудня 2023 року. |  |  |
| **Місце поставки** | с. Велика Олександрівка, Бориспільського р-ну, Київської області, вул. Бориспільська 9, склад. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |